Návod k použití

Technické data:

|  |  |
| --- | --- |
| Verze | LED solární svítidlo |
| Výkon | 100W, 200W, 300W |
| Typ | FO-X8100, FO-X8200, FO-X8300 |
| PF | PF>0.5 |
| Třída krytí | IP66 |
| Teplota prostředí | -20°C až +40°C |

Záruka:

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené atypickým opotřebením. Záruka není poskytnuta na jakémkoli povrchu, kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

Návod:

Upevněte svítidlo do vhodného držáku, nechtě svítidlo nabít na přímém slunci až 8 hodin do plného nabití. Zapněte svítidlo pomocí tlačítka na svítidle, nebo dálkovém ovladači on/off. Svítidlo se automaticky aktivuje při setmění.

Návod pro dálkový ovladač:

Tlačítko – **Q/T**

 Vyberte, zda se jedná o hlavní světlo nebo střední světelnou lištu, pro slabé osvětlení

Tlačítko – **ON/OFF**

 Zapnout / Vypnout

Tlačítko – **3H**

 Od setmění se vypne po 2 hodinách.

Tlačítko – **5H**

 Od setmění se vypne po 4 hodinách.

Tlačítko – **8H**

 Od setmění se vypne po 6 hodinách.

Tlačítka – **M / JAS / + -**

 **M** aktivování, nebo deaktivování senzoru.

 **JAS** Zvýšení a snížení jasu.

 **+ -** Pomocí šipek **plus**, nebo **mínus** nastavíme dobu aktivování radaru – po 1 hodině.

Tlačítko – **AUTO**

 Za soumraku se svítidlo rozsvítí s aktivovaným senzorem a vypne se po 12 hodinách, nebo při rozednění.